	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Инерционность извещателя, с
	не более 30

	Угол обзора
	90°

	Чувствительность
	2 класс

	Спектральная чувствительность, нм
	4,3

	Устойчивость к прямому свету, лк
	лампы накаливания
	50000

	
	лампы люминесцентные
	50000

	Диапазон температур
	от минус 30 до +50°C

	Степень защиты оболочки:
	"С2000-Спектрон-207" (корпус из ABS-пластика)
	IP41

	
	"С2000-Спектрон-207-М" (корпус из оцинкованной стали)
	IP68

	Климатическое исполнение
	О3

	Габаритные размеры, мм
	"С2000-Спектрон-207"
	158х84х73

	
	"С2000-Спектрон-207-М"
	110х105х117

	Масса, кг
	"С2000-Спектрон-207"
	0,2

	
	"С2000-Спектрон-207-М"
	0,8

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование извещателя
	программа UProg.exe

	Тип монтажа
	настенный
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