	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Камера

	Матрица
	1/3” КМОП

	Разрешение видеоизображения
	2688x1520 пикселей

	Система сканирования
	Прогрессивная

	Скорость затвора
	1/3 ~ 1/100000 с

	Минимальная освещенность
	0,008 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.);
0 люкс/F1.5 (ИК-подсветка вкл.)

	Соотношение "сигнал-шум"
	Более 56 дБ

	Видеовыход
	Нет

	Особенности

	Дальность ИК подсветки
	40 м

	День-ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC / HLC / WDR (120 дБ)

	Баланс белого
	Авто/Ручн.

	Регулировка усиления
	Авто/Ручн.

	Шумоподавление
	3D DNR

	Маска конфиденциальности
	До 4 зон

	Цифровой зум
	16x

	Объектив

	Тип объектива
	2,7 - 13,5 мм, вариофокальный моторизированный

	Угол обзора
	Гор.:104°~27°, Верт.:55°~15°

	Видео

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264

	Формат видеоизображения
	4Мп (2688x1520)/3Мп (2560x1440)/ 3Мп(2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)

	Частота кадров
	Основной поток
	4 Мп (1 ~ 20 к/с)
3 Мп (1 ~ 25/30 к/с)

	
	Дополнительный поток
	D1 (1 ~ 20/25 к/с)

	Скорость передачи данных
	H.265: 12 ~ 6144 кбит/с
H.264: 32 ~ 6144 кбит/с

	Звук

	Сжатие аудиосигнала
	Нет

	Аудиоканал
	Нет

	Микрофон
	Нет

	Видеоаналитика

	Видеоаналитические функции
	Пересечение линии, контроль области

	Детекция
	Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*

(2,7 мм / 13,5 мм)
	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 64 м / до 220 м

	
	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 25,6 м / до 88 м

	
	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 12,8 м / до 44 м

	
	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 6,4 м / до 22 м

	Сеть

	Ethernet
	10/100 Base-T, RJ-45

	Совместимый интернет браузер web-интерфейса
	Internet Explorer / Chrome / Firefox

	Wi-Fi
	Нет

	Протоколы
	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour

	Стандарты обмена
	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec

	Максимальное количество пользователей
	20

	Доп. разъемы

	Слот карты памяти
	Micro SD, не более 256 Гб

	Тревожный вход, выход
	Нет

	Грозозащита

	Уровень напряжения защиты Up
	2 кВ

	Общие сведения

	Количество одновременно транслируемых видеопотоков
	2

	Напряжение питания
	12 В постоянного тока

	Потребляемая мощность
	Не более 6,5 Вт

	Питание PoE
	IEEE 802.3 af

	Диапазон рабочих температур
	От -40°C до +60°C

	Относительная влажность воздуха
	От 10% до 95%

	Степень защиты оболочки
	IP67

	Антивандальная защита
	IK10

	Габаритные размеры
	122x122x88,9 мм

	Масса
	0,47 кг
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
