	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Маркировка взрывозащиты
	0Ex ia IIC T6 Ga

	Напряжение источника питания
	ДПЛС

	Потребляемый извещателем ток
	не более 0,6 мА

	Температура срабатывания
	от +54 до +65 °C

	Точность измерения температуры
	± 1,5 °С

	Время технической готовности извещателя
	не более 60 с

	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +55 °C

	Относительная влажность
	до 93 % при +40 °C

	Степень защиты корпуса
	IР41

	Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой
	диаметр 100 мм высота 47 мм

	Масса
	не более 0,2 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование извещателя
	программа UProg.exe

	Тип монтажа
	потолочный
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