	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Напряжение ограничения
	230 В±20%

	Номинальное напряжение пробоя (динамическое)
	<650 В

	Граничные параметры входного воздействия:
	амплитуда напряжения в импульсе (8/20 мкс)
	16 кВ

	
	амплитуда тока в импульсе (8/20 мкс)
	10 кА

	
	амплитуда синусоидального тока (50 Гц)
	10 А

	Вносимое блоком сопротивление
	не более 5 Ом

	Вносимая емкость
	не более 500 пФ

	Количество подключаемых линий
	для «БЗЛ»
	2

	
	для «БЗЛ/01»
	1

	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +50 °C

	Относительная влажность воздуха
	до 93% при температуре +40 °C

	Габаритные размеры
	75×75×46 мм

	Масса
	не более 0,1 кг


[bookmark: _GoBack]
