	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Камера

	Матрица
	1/2,8” КМОП

	Разрешение видеоизображения
	1920x1080 пикселей

	Система сканирования
	Прогрессивная

	Скорость затвора
	Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с

	Минимальная освещенность
	0,002 люкс/F1.6 (ИК подсветка выкл.),
0 люкс (ИК подсветка вкл.)

	Соотношение "сигнал-шум"
	Более 56 дБ

	Видеовыход
	Нет

	Особенности

	Дальность ИК-подсветки
	30 м

	День-ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC/HLC/WDR(120 дБ)

	Баланс белого
	Авто/Ручн.

	Регулировка усиления
	Авто/Ручн.

	Шумоподавление
	3D

	Маска конфиденциальности
	До 4 зон

	Цифровой зум
	16x

	Объектив

	Тип объектива
	2,8 мм, фиксированный

	Максимальное раскрытие диафрагмы
	F1.6

	Угол обзора
	Гор.: 107°, Верт.:56°

	Видео

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/H.264B/MJPEG

	Формат видеоизображения
	1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)

	Частота кадров
	Основной поток: 1080P (1 ~ 25/30 к/с),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25/30 к/c)

	Скорость передачи данных
	H.264: 32 ~ 6144 кбит/с,
H.265: 12 ~ 6144 кбит/с

	Звук

	Сжатие аудиосигнала
	Нет

	Аудиоканал
	Нет

	Микрофон
	Нет

	Видеоаналитика

	Видеоаналитические функции
	Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство)

	Детекция
	Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676 4)*

	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 43,9 м

	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 17,5 м

	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 8,8 м

	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 4,4 м

	Сеть

	Ethernet
	10/100 Base-T, RJ-45

	Совместимый интернет браузер веб-интерфейса
	Internet Explorer для Windows

	Wi-Fi
	Нет

	Протоколы
	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

	Стандарты обмена
	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone

	Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу
	20

	Доп. разъемы

	Слот карты памяти
	Micro SD, не более 256 Гб

	Тревожный вход, выход
	Нет

	Грозозащита

	Уровень напряжения защиты Up
	6 кВ

	Общие сведения

	Количество одновременно транслируемых видеопотоков
	2

	Напряжение электропитания
	12 В постоянного тока

	Потребляемая мощность
	Не более 5,4 Вт

	Питание PoE
	IEEE 802.3af

	Диапазон рабочих температур
	От -40 °C до +60 °C

	Относительная влажность воздуха
	От 10 % до 95 %

	Степень защиты оболочки
	IP67

	Антивандальная защита
	IK10

	Габаритные размеры
	109,9x109,9x81 мм

	Масса
	0,35 кг

	Совместимость с аксессуарами
	BR-106
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
