	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Количество включаемых в ДПЛС блоков
	до 127

	Потребляемый блоком ток, не более
	дежурный режим
	200 мкА

	
	режим КЗ
	6 мА

	Время срабатывания блока, не более
	200 мс

	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +55°C

	Относительная влажность
	до 93% при +40°C

	Степень защиты корпуса
	IР20

	Габаритные размеры
	56x32x20 мм

	Масса прибора, не более
	не более 0,04 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование прибора
	не требуется

	Тип монтажа
	настенный навесной
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