	Камера

	Матрица
	1/2,8'' КМОП

	Разрешение видеоизображения
	1920x1080 пикселей

	Система сканирования
	Прогрессивная

	Скорость затвора
	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с

	Минимальная освещенность
	0,006 люкс/F1.4 (ИК‑подсветка выкл.); 0 люкс (ИК‑подсветка вкл.)

	Соотношение «сигнал‑шум»
	Более 50 дБ

	Видеовыход
	Есть (только для настройки)

	Особенности

	Дальность ИК‑подсветки
	200 м

	День‑ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC/HLC / WDR (120 дБ)

	Баланс белого
	Авто/Ручн.

	Регулировка усиления
	Авто/Ручн.

	Шумоподавление
	3D

	Маска конфиденциальности
	До 4 зон

	Цифровой зум
	16x

	Объектив

	Тип объектива
	5,3 — 64 мм, вариофокальный моторизированный

	Максимальное раскрытие диафрагмы
	F1.4

	Угол обзора
	Гор.: 59° — 5°, Верт.:34° — 3°

	Видео

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/MJPEG

	Формат видеоизображения
	1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)

	Частота кадров
	Основной поток: 1080P (1~50/60 к/с), Дополнительный поток: D1 (1~50/60 к/с), Дополнительный поток 2: 1080P (1~25/30 к/с)

	Скорость передачи данных
	H.264: 24 ~ 9472 кбит/с, H.265: 14 ~ 5632 кбит/с

	Звук

	Сжатие аудиосигнала
	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726

	Аудиоканал
	1 канал вход, 1 канал выход

	Микрофон
	Нет

	Видеоаналитика

	Видеоаналитические функции
	Тепловая карта, пересечение линии, контроль области

	Детекция
	Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676‑4)*

	 
	расстояние от объектива
5,3 мм / 64 мм

	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 73 м / до 882 м

	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 29 м  / до 353 м

	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 14 м  / до 176 м

	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 7 м  / до 88 м

	Сеть

	Ethernet
	10/100 Base‑T, RJ‑45

	Совместимый интернет браузер веб‑интерфейса
	Internet Explorer для Windows

	Wi‑Fi
	Нет

	Протоколы
	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x

	Стандарты обмена
	ONVIF, PSIA, CGI

	Максимальное количество одновременных подключений к веб‑интерфейсу
	20

	Доп. разъемы

	Слот карты памяти
	Micro SD, не более 128 Гб

	Тревожный вход, выход
	2 входа, 1 выход

	Грозозащита

	Уровень напряжения защиты Up
	6 кВ

	Общие сведения

	Количество одновременно транслируемых видеопотоков
	3

	Напряжение электропитания
	12 В постоянного тока

	Потребляемая мощность
	Не более 12,95 Вт

	Питание PoE
	IEEE 802.3af

	Диапазон рабочих температур
	От ‑65 °C до +60 °C

	Относительная влажность воздуха
	От 10 % до 95 %

	Степень защиты оболочки
	IP67

	Антивандальная защита
	IK10

	Габаритные размеры
	95x95x273,2 мм

	Масса
	1,1 кг

	Совместимость с аксессуарами
	BR-102, BR-103, BR-201, BR-203
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
