	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Диапазон контролируемых значений СО, ppm
	от 25 до 100

	Температура срабатывания, °С
	+54...+65 °С

	Тип извещателя
	Адресно-аналоговый

	Тип шлейфа подключения
	ДПЛС

	Напряжение питания, В
	8 ... 11

	Потребляемый ток, мА
	0,6

	Диапазон рабочих температур, °С
	от минус 10 до +50

	Время готовности, не более, с
	60

	Относительная влажность воздуха, %
	до 93 при +40 °С

	Масса, кг, не более
	0,2

	Температура транспортировки и хранения, °С
	от минус 50 до +55

	Тип монтажа
	потолочный

	Габаритные размеры:

	– диаметр, не более мм
	100

	– высота, не более мм
	47

	Средний срок службы, лет
	10

	Тип монтажа
	потолочный

	Программирование извещателя
	Программа UProg.exe
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