Электромеханический замок накладного типа 
DEL2371 silent                                            
  Описание и  назначение.
    Замок электромеханический накладной DEL2371 silent. Замок предназначен для использования как в жилых помещениях: офисах, школах, отелях, так и в нежилых: заводах, складских помещениях и пр.  
 модификации  замков позволяют использовать их для установки на стальные двери и калитки, как с правым, так и левым открытием .  На лицевой стороне замка  расположена вращающаяся рукоятка ручного открытия  и  дополнительная личинка для блокировки ключом. 
    Замки изготовлены из нержавеющей стали.  
Внутренние детали замка надежно защищены оксидированием. 

Комплектация замка.
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- Приемная часть с датчиком
- Личинка 
- 2 броненакладка 
- Комплект из 3-х ключей
- Монтажные винты
- Инструкция


Технические характеристики.

Напряжение замка                                12-18 вольт.
Ток потребление                                    60 mA
Напряжение для открытия замка     3-12 вольт.
Температура эксплуатации                от -25- +55С   

Основные характеристики 

- продолжительная работа механизмов и низкое потребление.
- Электронное управление, ручное открытие и закрытие.
- Автоматическое закрытие бесшумное замка при взаимодействии с ответной частью. 
- Автоматическая световая и звуковая сигнализация при длительном открытии двери.
- Звуковая индикация при открытии и закрытии, кроме автоматического закрытия.
- Простая установка, возможно удаленное управление. 

Управление замком.
Управление замком осуществляется тремя способами : 
- Снаружи с помощью ключа (в комплекте с замком идут несколько запасных ключей); 
- Изнутри с помощью специального поворотного механизма, поворотом на 90 градусов.
- Импульсом напряжения в 9-12 В ~1A от сетевого блока питания.


Монтаж и подключение  замка.
1. Монтаж замка осуществляется креплением задней части замка, к плоскости крепления.
2. Для этого необходимо разобрать замок, открутив винты на торцевой части замка 
3. Установить  замок, используя монтажный шаблон
4.  Установите цилиндр  и обратную планку в необходимую позицию и прикрутить  шурупами. Расстояние между ригелем и обратной планкой должно  быть 7 мм.
5. Извлеките разъем питания для удобства подключения проводов. 
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 (NO) – «Нормально открытый контакт  реле»
 (COM)- «Общий контакт реле»
Таким образом открытие замка будет производиться путем замыкания  контакта кнопки или реле.
Срок гарантии: 12 месяцeв от даты производства, указанной на этикетке замка. 
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