	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Камера

	Матрица
	1/2,8” КМОП

	Разрешение видеоизображения
	1920×1080 пикселей

	Скорость затвора
	PAL: 1/25с~1/100,000 с
NTSC: 1/30с~1/100,000 с

	Частота кадров
	1080p (1~25/30 к/с),
720p (1~25/30/50/60 к/с)

	Минимальная освещенность
	0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.);
0 люкс (ИК-подсветка вкл.)

	Видеовыход
	Есть

	Особенности

	Поддерживаемые форматы
	HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS

	Дальность ИК подсветки
	30 м

	День-ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC/HLC/DWDR

	Шумоподавление
	2D

	OSD меню
	Мультиязычное

	Объектив

	Тип объектива
	2,8 мм, фиксированный

	Угол обзора
	Гор.: 106° (HDCVI, HDTVI, AHD)
Гор.: 64° (CVBS)

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*
	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 39 м

	
	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 15 м

	
	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 8 м

	
	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 4 м

	Звук

	Аудиоканал
	Нет

	Микрофон
	Нет

	Доп. разъемы

	Тревожный вход, выход
	Нет

	Грозозащита

	Предельное напряжение импульсных помех
	4 кВ

	Общие сведения

	Напряжение питания
	12 В постоянного тока

	Потребляемая мощность
	Не более 4,5 Вт

	Диапазон рабочих температур
	от -50°C до +60°C

	Относительная влажность воздуха
	от 10% до 90%

	Степень защиты оболочки
	IP67

	Антивандальная защита
	Нет

	Дальность передачи сигнала
	Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель

	Габаритные размеры
	164,7×70×71,6 мм

	Масса
	0,36 кг

	Совместимость с аксессуарами
	BR-102, BR-103, BR-204
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
