	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Напряжение в сети, В
	187-264

	Выходное напряжение, В
	27±2%

	Максимальный выходной ток, А
	1

	Максимальный ток потребления от сети, А
	0,4

	Количество световых индикаторов
	1

	Защита от превышения выходного напряжения
	+

	Диапазон рабочих температур
	от минус 20 до плюс 45 °C

	Относительная влажность
	до 93%

	Корпус
	Пластик IP20

	Габаритные размеры, мм
	27×95×56

	Масса, кг, не более
	0,15

	Тип монтажа
	DIN-рейка
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