	Камера

	Матрица
	1/2,8” КМОП

	Разрешение видеоизображения
	1920х1080 пикселей

	Система сканирования
	Прогрессивная

	Скорость затвора
	Авто/Ручн., 1/3 ~1/100000 с

	Минимальная освещенность
	0,002 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)

	Соотношение «сигнал-шум»
	Более 56 дБ

	Видеовыход
	Есть (только для настройки)

	Особенности

	Дальность ИК-подсветки
	60 м

	День-ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC/HLC/ WDR (120 дБ)

	Баланс белого
	Авто/Ручн.

	Регулировка усиления
	Авто/Ручн.

	Шумоподавление
	3D

	Маска конфиденциальности
	До 8 зон

	Цифровой зум
	16x

	Объектив

	Тип объектива
	2,7−13,5 мм, вариофокальный моторизированный

	Максимальное раскрытие диафрагмы
	F1.5

	Угол обзора
	Гор.: 109° – 30°, Верт.:57° – 17°

	Видео

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/MJPEG

	Формат видеоизображения
	1080P(1920×1080) / 1,3Mп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) /VGA (640 × 480) / CIF(352×288/352×240)

	Частота кадров
	Основной поток:1080P (1~25/30 к/с)
Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с)
Дополнительный поток 2: 1080P (1~25/30 к/с)

	Скорость передачи данных
	H.264: 32 кбит/с ~8192 кбит/с,
H.265: 32 кбит/с~ 8192 кбит/с

	Звук

	Сжатие аудиосигнала
	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.723/PCM

	Аудиоканал
	1 канал вход, 1 канал выход

	Микрофон
	Нет

	Видеоаналитика

	Видеоаналитические функции
	Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство)

	Детекция
	Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676 4)*

	
	расстояние от объектива (2,7 мм / 13,5 мм)

	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 44 м / до 146 м

	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 16 м / до 58 м

	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 8 м / до 29 м

	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 4 м / до 14 м

	Сеть

	Ethernet
	10/100 Base-T, RJ-45

	Совместимый интернет браузер веб интерфейса
	Internet Explorer для Windows

	Wi Fi
	Нет

	Протоколы
	IPv4,IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP; RTCP , RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPOE, SNMP, IP Filter, Bonjour, 802.1x, NAS

	Стандарты обмена
	ONVIF, CGI, P2P, Milestone

	Максимальное количество одновременных подключений к веб интерфейсу
	20

	Доп. разъемы

	Слот карты памяти
	Micro SD, не более 256 Гб

	Тревожный вход, выход
	2 входа, 1 выход

	Грозозащита

	Уровень напряжения защиты Up
	6 кВ

	Общие сведения

	Количество одновременно транслируемых видеопотоков
	3

	Напряжение электропитания
	12 В постоянного тока

	Потребляемая мощность
	Не более 14,6 Вт

	Питание PoE
	IEEE 802.3 af

	Диапазон рабочих температур
	от -65°C до +60°C

	Относительная влажность воздуха
	от 10% до 95%

	Степень защиты оболочки
	IP67

	Антивандальная защита
	IK10

	Габаритные размеры
	273,2х95х95 мм

	Масса
	1,1 кг

	Совместимость с аксессуарами
	BR-102, BR-103, BR-201, BR-203
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
