	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Система

	Процессор
	Встроенный

	ОС
	LINUX

	Видеовходы

	Аналоговые входы
	8 каналов, BNC

	HDCVI камера
	4K, 6Мп, 4Мп, 1080P (25/30 к/с), 720P (50/60 к/с), 720P (25/30 к/с)

	AHD камера
	5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с)

	TVI камера
	5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с)

	CVBS камера
	PAL/NTSC

	IP входы
	8+4, каждый канал по 8 Мп

	Запись

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/MJPEG

	Разрешение записи
	4K, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF

	Скорость записи

	Основной поток:
	4K(1~7 к/с), 6Мп(1~10 к/с), 5Мп(1~12 к/с), 4Мп/3Мп(1~15 к/с), 4Мп/3Мп(1~15 к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 к/с)

	Доп. поток
	960H(1~15 к/с); D1/CIF(1~25/30 к/с)

	Битрейт на канал
	32~6144 кбит/с на канал

	Режимы записи
	Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу, IVS

	Интервалы записи
	1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с

	Детекция движения

	Виды детекции
	Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры

	Виды действий
	Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран

	Видеоаналитика
	Вторжение в зону, оставленные/пропавшие предметы, захват (обнаружение) лиц

	Воспроизведение

	Синхронизированное воспроизведение
	1/4/9

	Параметры поиска
	По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск

	Функции воспроизведения
	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотать назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повторить, перемешать, выбор резервной копии, цифровой зум

	Отображение

	Видеовыходы
	1 HDMI, 1 VGA

	Разрешения видеовыходов
	HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720

	Многооконный режим
	Режим без IP-камер: 1/4/8/9
Гибридный режим: 1/4/8/9/16

	Индикация
	Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи

	Хранение

	Жесткий диск*
	2 SATA порта, не более 10 Tб каждый

	eSATA
	Нет

	Резервное копирование
	USB-накопитель/Сеть

	Аудио

	Аудиовходы
	1 вход, RCA

	Аудиовыходы
	1 выход, RCA

	Двусторонняя связь
	Есть

	Сжатие аудиосигнала
	AAC (только для 1 канала), G.711A, G.711U, PCM

	Битрейт аудио
	64 Кбит/с на канал

	Сеть

	Ethernet
	1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)

	Сетевые протоколы
	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P

	Максимальное количество пользователей
	128

	Доп. порты

	USB
	2 порта (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)

	RS-232
	Нет

	RS-485
	1 порт (для PTZ управления)

	Общие сведения

	Напряжение питания
	12 В постоянного тока

	Потребляемый ток
	Не более 4 А

	Потребляемая мощность
	Не более 10 Вт

	Диапазон рабочих температур
	От -10°C до +55°C

	Относительная влажность воздуха
	От 10% до 90%

	Габаритные размеры
	375×287×53 мм

	Масса
	1,5 кг (без учета HDD)
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* Жесткий диск не входит в комплект поставки
