	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Дальность действия (высота установки)
	до 5 м

	Угол отклонения от плоскости установки
	7°

	Угол расхождения зон
	70°

	Дальность действия при горизонтальной установке
	8 м

	Время фиксации нарушения зоны
	не более 300 мс

	Потребляемый ток
	не более 0,5 мА

	Время технической готовности
	не более 60 с

	Степень защиты оболочки
	IP41

	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +50°C

	Относительная влажность
	до 95% при +25°C

	Габаритные размеры
	80х47х40 мм

	Масса
	не более 0,12 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование
	программа UProg.exe

	Тип монтажа
	настенный
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