	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Материал корпуса
	Алюминий, пластик

	Дальность ИК подсветки
	100 м

	Напряжение питания
	24 В переменного тока

	Потребляемый ток
	Не более 5 А

	Потребляемая мощность
	Не более 70 Вт

	Диапазон рабочих температур
	От -50 °C до +60 °C

	Относительная влажность воздуха
	От 10 % до 90 %

	Степень защиты оболочки
	IP66

	Габаритные размеры
	404х164х175 мм

	Масса
	3,5 кг
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