	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Количество контролируемых цепей
	2

	Потребляемый ток
	не более 1 мА

	Время технической готовности
	не более 15 с

	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +55°C

	Относительная влажность
	до 93% при +40°C

	Степень защиты корпуса
	IР41

	Габаритные размеры
	56х38х20 мм

	Масса
	не более 0,04 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование
	программа UProg.exe

	Тип монтажа
	настенный
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