	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ)
	2

	Интерфейс подключаемых считывателей
	Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II

	Управление светодиодами считывателя
	двумя светодиодами (зеленым и красным).
сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА

	Управление звуковым сигнализатором считывателя
	есть.
сигнал управления "+5В КМОП"

	Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт)
	32768

	Количество уровней доступа
	100

	Количество окон времени (временных графиков)
	100

	Количество выходов (электромагнитные реле)
	2

	Максимальный коммутируемый ток
	7А

	Максимальное коммутируемое напряжение
	30 В

	Питание прибора
	от внешнего источника постоянного тока

	Напряжение питания
	10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока

	Потребляемый ток
	не более 120 мА

	Готовность к работе после включения питания
	не более 5 с

	Энергонезависимый буфер событий
	32768

	Встроенный звуковой сигнализатор
	есть

	Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации (ШС)
	2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС)

	Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления
	1 кОм

	Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй"
	20 кОм

	Подключаемые к ШС устройства

	Неадресные охранные извещатели с релейным выходом
	без ограничений

	Датчик вскрытия корпуса
	микроконтакт

	Масса
	не более 0,3 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование прибора
	в программе UProg.exe

	Подключение к ПК
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

	Тип монтажа
	настенный навесной или на DIN-рейку

	Рабочий диапазон температур
	от -30 до +50 С

	Относительная влажность
	до 98% при +25 С

	Степень защиты корпуса
	IP30

	Габаритные размеры
	156х107х39 мм
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