	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Количество зон расширения
	1 охранный (пожарный) и 1 блокировочный

	Время фиксации нарушения зоны
	не более 300 мс

	Потребляемый ток
	не более 0,6 мА

	Время технической готовности
	не более 15 с

	Рабочий диапазон температур
	от минус 30 до +50 °C – исп.01 и 02
от минус 45 до +55 °C – исп.03

	Относительная влажность
	до 93% при +40 °C – исп.01 и 02
до 100% при +25 °C – исп.03

	Степень защиты корпуса
	IР41 – исп.01 и 02
IР68 – исп.03

	Габаритные размеры
	14×16×5 мм

	Масса
	не более 0,005 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование
	программа UProg.exe

	Тип монтажа
	встраивается в корпус извещателя
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