	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Камера

	Матрица
	1/1,8" КМОП

	Разрешение видеоизображения
	1920х1080 пикселей

	Система сканирования
	Прогрессивная

	Скорость затвора
	1/3~1/30000 с

	Минимальная освещенность
	0,001 люкс/F1.5 (Цветное изображение);
0,0001 люкс/F1.5 (Черно-белое изображение);
0 люкс/F1.5 (ИК-подсветка вкл.)

	Соотношение "сигнал-шум"
	Более 56 дБ

	Видеовыход
	BNC

	Особенности

	Дальность лазерной подсветки
	550 м

	День-ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC / HLC / WDR (120дБ)

	Баланс белого
	Авто/Ручн.

	Регулировка усиления
	Авто/Ручн.

	Шумоподавление
	2D/3D

	Маска конфиденциальности
	До 24 зон

	Цифровой зум
	16х

	Объектив, PTZ

	Тип объектива
	5,8– 191,4 мм, трансфокатор

	Оптический зум
	33х

	Максимальное раскрытие диафрагмы
	F1.5 ~ F4.8

	Углы обзора
	Гор.: 60.1° - 3.2°; Верт.: 35.3° - 1.8°

	Диапазон углов поворота
	Гор: 0° - 360°; Верт: -20° - 90°

	Скорость ручного управления
	Гор: 0.1° ~200° /c; Верт: 0.1° ~120° /c

	Скорость поворота при предустановке
	Гор: 240° /c; Верт: 200° /c

	Количество предустановок
	300

	Режимы движения
	5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований

	Включение при пропадании питания
	Автовосстановление

	Режимы работы
	По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд

	Протоколы
	DH-SD, Pelco-P/D

	Видео

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/MJPEG

	Формат видеоизображения
	1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)

	Частота кадров
	Основной поток
	1080P/1.3Мп/720P (1 ~ 50/60 к/с)

	
	Дополнительный поток
	D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)

	
	Дополнительный поток 2
	1080P/1.3Мп/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)

	Скорость передачи данных
	H.265: 3 ~ 20480 кбит/;
H.264: 3 ~ 20480 кбит/с

	Звук

	Сжатие аудиосигнала
	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/G.722.1/G.723/G.729/PCM/MPEG2 Layer2

	Аудиоканал
	1 канал вход, 1 канал выход

	Микрофон
	Нет

	Видеоаналитика

	Видеоаналитические функции
	Тепловая карта, пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы, классификация объектов (человек/транспортное средство)

	Детекция
	Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены

	Автотрекинг
	Поддерживается

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*
	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 1655 м

	
	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 622 м

	
	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 331 м

	
	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 165 м

	Сеть

	Ethernet
	RJ-45, 10/100 Base-T

	Совместимый интернет браузер web-интерфейса
	Internet Explorer для Windows

	Wi-Fi
	Нет

	Протоколы
	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP

	Стандарты обмена
	ONVIF Profile S&G; CGI

	Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу
	20

	Доп. разъёмы

	Слот карты памяти
	Micro SD, не более 256 Гб

	Тревожный вход, выход
	7 входов, 2 выхода

	RS-485
	Есть

	Грозозащита

	Уровень напряжения защиты Up
	8 кВ

	Общие сведения

	Количество одновременно транслируемых видеопотоков
	3

	Напряжение электропитания
	36 В постоянного тока

	Потребляемый ток
	Не более 3 А

	Потребляемая мощность
	не более 33 Вт

	Стандарт электропитания
	IEEE 802.3 at

	Диапазон рабочих температур
	от -50°C до +60°C

	Относительная влажность воздуха
	от 10% до 90%

	Степень защиты оболочки
	IP67

	Антивандальная защита
	Нет

	Габаритные размеры
	240x240x382 мм

	Масса
	6,75 кг
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
