	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Камера

	Матрица
	1/3” КМОП

	Разрешение видеоизображения
	2688×1520 пикселей

	Система сканирования
	Прогрессивная

	Скорость затвора
	Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с

	Минимальная освещенность
	0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.);
0 люкс/F1.6 (ИК-подсветка вкл.)

	Соотношение "сигнал-шум"
	Более 50 дБ

	Видеовыход
	Нет

	Особенности

	Дальность ИК-подсветки
	50 м

	День-ночь
	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б

	Компенсация фоновой засветки
	BLC/HLC/WDR(120 дБ)

	Баланс белого
	Авто/Ручн.

	Регулировка усиления
	Авто/Ручн.

	Шумоподавление
	3D

	Маска конфиденциальности
	До 4 зон

	Объектив

	Тип объектива
	2,8 мм, фиксированный

	Максимальное раскрытие диафрагмы
	F1.6

	Угол обзора
	H: 103°, V: 55°

	Видео

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

	Формат видеоизображения
	4Мп(2688×1520) / 3Мп(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3Мп(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)

	Частота кадров
	Основной поток: 4Mп (1~25/30 к/с)
Дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с)
Дополнительный поток 2: 720P (1 ~ 25/30 к/с)

	Скорость передачи данных
	H.264: 3 ~ 8192 кбит/с
H.265: 3 ~ 8192 кбит/с

	Звук

	Сжатие аудиосигнала
	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

	Аудиоканал
	Нет

	Микрофон
	Встроенный

	Видеоаналитика

	Видеоаналитические функции
	Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство)

	Детекция
	Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция

	Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*
	Обнаружение (25 пикселей/м)
	до 56 м

	
	Наблюдение (63 пикселя/м)
	до 22,4 м

	
	Распознавание (125 пикселей/м)
	до 11,2 м

	
	Идентификация (250 пикселей/м)
	до 5,6 м

	Сеть

	Ethernet
	10/100 Base-T, RJ-45

	Совместимый интернет браузер web-интерфейса
	Internet Explorer для Windows

	Протоколы
	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

	Стандарты обмена
	ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec

	Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу
	20

	Доп. разъемы

	Слот карты памяти
	Micro SD, не более 256 Гб

	Тревожный вход, выход
	Нет

	Грозозащита

	Уровень напряжения защиты Up
	4 кВ

	Общие сведения

	Количество одновременно транслируемых видеопотоков
	3

	Напряжение электропитания
	12 В постоянного тока

	Потребляемая мощность
	Не более 5,7 Вт

	Питание PoE
	IEEE 802.3 af

	Диапазон рабочих температур
	от -40°C до +60°C

	Относительная влажность воздуха
	от 10% до 95%

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
	IP67

	Антивандальная защита
	IK10

	Габаритные размеры
	∅108,9×55 мм

	Масса
	0,38 кг
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* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.
