	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Акустическая мощность
	6 / 3 / 1,5 Вт

	Потребляемая мощность
	7,5 / 3,75 / 1,9 Вт

	Номинальное входное напряжение
	100 В

	Частотный диапазон
	90-18000 Гц

	SPL (1 Вт/1 м)
	90 дБ

	Масса
	1,2 кг

	Габаритные размеры
	285x200x85 мм

	Материал корпуса
	Пластик, металл

	Температура активации защиты
	150 °С
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