	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Система

	Процессор
	Встроенный четырехъядерный

	ОС
	LINUX

	Дисплей

	Видеовыходы
	1 HDMI, 1 VGA

	Разрешение
	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720

	Раскладка экрана
	1/4

	Лимит декодирования
	1 канал 8 Мп (30 к/с), 4 канала 1080Р (30 к/с)

	Обнаружение видео/Тревога

	Входы сигнала тревоги
	Нет

	Релейные выходы
	Нет

	Воспроизведение и резервное копирование

	Синхронизированное воспроизведение
	1/4

	Резервное копирование
	USB-накопитель/Сеть

	Накопитель

	Жесткий диск*
	1 SATA III порт, не более 10 Tб

	eSATA
	Нет

	Дополнительные разъемы

	USB
	2 порта (USB 2.0)

	RS-232
	Нет

	RS-485
	Нет

	Видео и Звук

	Количество каналов записи
	4 канала

	Аудиоканалы
	1 канал вход, 1 канал выход, RCA

	Запись

	Сжатие видеосигнала
	H.265/H.264/MJPEG

	Формат видеоизображения
	8Mп/6Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/720P/D1

	Режимы записи
	Вручную, по расписанию, по тревоге

	Скорость записи
	80 Mбит/с

	Сеть

	Ethernet
	1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)

	PoE
	Нет

	Сетевые протоколы
	HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, Easy4ip

	Максимальное количество пользователей
	128

	Общие сведения

	Напряжение питания
	12 В постоянного тока

	Потребляемый ток
	Не более 2 А

	Потребляемая мощность
	Не более 3 Вт

	Диапазон рабочих температур
	От -10°C до +55°C

	Относительная влажность воздуха
	От 10% до 90%

	Габаритные размеры
	260×224,9×47,6 мм

	Масса
	0,8 кг (без учета HDD)


* Жесткий диск не входит в комплект поставки
[bookmark: _GoBack]
