	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Направление пожаротушений
	«С2000-ПТ
	4

	
	«С2000-ПТ 2RS485
	5

	Напряжение питания
	10,2÷28,4 В

	Потребляемая мощность, не более
	3 Вт

	Потребляемый ток, не более
	напряжение питания 12В
	200 мА

	
	напряжение питания 24В
	100 мА

	Датчик вскрытия корпуса
	есть

	Встроенный звуковой сигнализатор
	есть

	Готовность к работе после включения питания
	не более 2 с

	Встроенный считыватель Touch Memory
	1

	Программирование прибора
	с помощью утилиты UProg (вер. 4.1.0.48 и выше)

	Масса прибора
	не более 0,6 кг

	Габаритные размеры
	340×170×27 мм
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